**АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

**УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ**

**19601 Швея**

2022

Адаптированная рабочая программа производственной практики предназначена для профессиональной подготовки, для лиц с ограниченными возможностями здоровья, методических рекомендаций по обучению, воспитанию детей с ОВЗ (с умственной отсталостью). С учетом их психофизических особенностей.

**Разработчик (и):** Буркина О.С. мастер производственного обучения ГАПОУ ИО «ЗАПТ»

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ** | **4** |
| **2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ** | **6** |
| **3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ** | **8** |
| **4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ** | **29** |
| **5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ** | **33** |
|  |  |

1. **ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ**
   1. **Область применения программы**

Настоящая рабочая программа учебной практики предназначена для профессиональной подготовки рабочих по профессии: 19601 «Швея».

Разработана для обучающихся в группах, сформированных из выпускников специальных (коррекционных) образовательных школ и учитывает их особенности.

**1.2. Цели и задачи учебной практики:**формирование у обучающихся практических профессиональных умений по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии; обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для данной профессии и необходимых для последующего освоения обучающимися профессиональных умений и навыков по данной профессии.

**Требования к результатам освоения учебной практики**

В результате прохождения учебной практики обучающиеся должны **знать:**

* выполнение технологических операций с соблюдением технологических параметров обработки деталей изделий;
* применение режимов технологической обработки с учётом вида изделия и материала;
* технологический процесс изготовления швейных изделий ассортиментных групп;
* контроль качества обработки деталей и узлов швейных изделий;
* рациональную организацию рабочего места;
* соблюдение правил безопасности эксплуатации швейного оборудования;
* соблюдение требований безопасности труда.

В результате прохождения учебной практики обучающиеся должны **уметь:**

* применять экономически обоснованные приёмы технологии и организации труда на предприятиях лёгкой промышленности;
* определять виды, свойства и качества материалов для швейных изделий;
* определять детали кроя изделия;
* определять качество кроя;
* выполнять операции по обработке деталей и узлов швейных изделий на технологическом оборудовании швёйного участка;
* работать на швейном оборудовании с соблюдением установленных технологических режимов;
* устранять мелкие неполадки в работе швейного оборудования;
* применять по назначению специальные устройства, средства малой механизации при выполнении технологических операций;
* знать технологический процесс изготовления швейных изделий ассортиментных групп;
* обрабатывать отдельные детали и узлы изделий на швейном оборудовании с применением современных методов и рациональных приёмов;
* выполнять технологические операции пошива на специальных машинах, автоматах и полуавтоматах швейного участка с применением рациональных способов и приёмов обработки швейных изделий.

**1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:**

Количество учебной практики – 1380 часов.

1. **РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ**

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений и знаний по основным видам профессиональной деятельности.

|  |  |
| --- | --- |
| **УЗ** | **Наименование результата обучения** |
| З1 | Знать выполнение технологических операций с соблюдением технологических параметров обработки деталей изделий |
| З2 | Знать применение режимов технологической обработки с учётом вида изделия и материала |
| З3 | Знать контроль качества обработки деталей и узлов швейных изделий |
| З4 | Знать рациональную организацию рабочего места |
| З5 | Знать соблюдение правил безопасности эксплуатации швейного оборудования |
| З6 | Знать соблюдение требований безопасности труда |
| З7 | Знать технологический процесс изготовления швейных изделий ассортиментных групп |
| У1 | Уметь применять экономически обоснованные приёмы технологии и организации труда на предприятиях лёгкой промышленности; |
| У2 | Уметь определять виды, свойства и качества материалов для швейных изделий |
| У3 | Уметь определять детали кроя изделия |
| У4 | Уметь определять качество кроя |
| У5 | Уметь выполнять операции по обработке деталей и узлов швейных изделий на технологическом оборудовании швёйного участка |
| У6 | Уметь работать на швейном оборудовании с соблюдением установленных технологических режимов |
| У7 | Уметь устранять мелкие неполадки в работе швейного оборудования |
| У8 | Уметь применять по назначению специальные устройства, средства малой механизации при выполнении технологических операций |
| У9 | Уметь обрабатывать отдельные детали и узлы изделий на швейном оборудовании с применением современных методов и рациональных приёмов |
| У10 | Уметь выполнять технологические операции пошива на специальных машинах, автоматах и полуавтоматах швейного участка с применением рациональных способов и приёмов обработки швейных изделий |

1. **ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ**
   1. **Тематический план учебной практики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование разделов** | **Количество часов по разделам** | **Виды работ** | **Наименование тем учебной практики** | **Количество часов по темам** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Введение | **6** | История профессии. Общие сведения о профессии. Изучение общих правил техники безопасности в швейной мастерской. Ознакомление обучающихся с правилами внутреннего распорядка и режимом работы. | Тема 1.1 Вводное занятие. Ознакомление со швейной мастерской. Правила внутреннего распорядка | 6 |
| Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских | **6** | Изучение причин пожаров и мер их предупреждения. Правила пользования электроинструментами. Причины травматизма, виды травм. Меры по предупреждению травматизма. | Тема 2.1 Пожарная безопасность. Основные правила и нормы электробезопасности. травматизм на рабочем месте | 6 |
| Экскурсия на предприятие | **6** | Ознакомление со структурой и основным оборудованием предприятия. Продукция, выпускаемая предприятием. История предприятия. | Тема 3.1 Посещение предприятия. | 6 |
| Ручные работы | **72** | Инструктаж по технике безопасности. Подготовка инструментов и приспособлений. Подбор игл и ниток | Тема 4.1 Техника безопасности при выполнении ручных работ. Рабочий инструментарий. | 6 |
|  | Выполнение копировальных стежков при переносе линий с одной детали на другую, обработка срезов обметочными стежками, соединение двух деталей сметочными стежками. | Тема 4.2 Выполнение ручных стежков и строчек. Обметочные, копировальные, сметочные стежки. | 6 |
|  | Закрепление подогнутых краев деталей швом вподгибку с открытыми и закрытыми срезами. Подшивание срезов потайными, крестообразными, косыми стежками. | Тема 4.3 Выполнение ручных стежков и строчек. Подшивочные стежки: потайные, крестообразные, косые. | 6 |
|  | Выполнить на образце ткани вспушной и петельный стежок. | Тема 4.4 Выполнение сложных стежков и закрепок. | 12 |
|  |  | Изготовление закрепки на складке нитками в тон ткани. |
|  |  | Выполнить отделочные строчки: бархатный шов в обвивку, петельный, назад иголку | Тема 4.5 Выполнение отделочных строчек | 6 |
|  | Выполнение нитяных петель для пуговиц петельным стежком. | Тема 4.6 Обработка петель | 6 |
|  | Пришивание пуговиц с двумя и четырьмя отверстиями, на ножке, крючков и кнопок. | Тема 4.7 Пришивание фурнитуры | 6 |
|  | Выполнить соединение деталей игольницы различными видами ручных стежков. | Тема 4.8 Изготовление игольницы. | 12 |
|  | Выполнить соединение деталей игольницы различными видами ручных стежков. |
|  | Выбрать из предложенных игрушку. Подобрать ткань и необходимый инструментарий. Раскладка и раскрой деталей на ткани. | ***Проверочные работы. Изготовление мягкой игрушки.*** | 12 |
|  | Выполнение игрушки ручными стежками. |
| Машинные работы | **108** | Изучение техники безопасности при выполнении машинных работ. Организация рабочего места. | Тема 5.1 Инструктаж по технике безопасности при выполнении машинных работ, организация рабочего места. | 6 |
|  | Освоение заправки нити, намотка нити на шпульку. Регулировка частоты стежка. Правильно подбирать номера игл и ниток в зависимости от свойств ткани. | Тема 5.2 Заправка швейных машин. Подбор игл и ниток для выполнения машинных работ. Освоение основных навыков в работе со швейной машинкой | 6 |
|  | Выполнение прямых машинных строчек на холостом ходу на бумаге. | Тема 5.3 Освоение навыков работы.  Выполнение прямых машинных строчек | 12 |
|  | Выполнение прямых машинных строчек на холостом ходу на бумаге. |
|  | Выполнить на образце ткани прямые и фигурные машинные строчки | Тема 5.4 Выполнение прямых и фигурных строчек | 6 |
|  | Выполнить на образце ткани различные виды стачных швов: взаутюжку, вразутюжку, на ребро | Тема 5.5 Соединительные швы | 24 |
|  | Выполнить на образце виды настрочных швов: с двумя открытыми срезами, с одним открытым срезом. |
|  | Выполнить на образце виды накладных швов: с двумя открытыми срезами, с одним закрытым срезом |
|  | Выполнить на образце расстрочной и шов с отделочным кантом. |
|  |  | Выполнить на образце обтачные швы в раскол, в кант. | Тема 5.6 Краевые швы | 24 |
|  | Выполнить на образце обтачные швы в простую и сложную рамку |
|  | Выполнить на образце шов в подгибку с открытым срезом, с закрытым срезом, с окантовочным срезом |
|  | Выполнить на образце окантовочный шов с одним открытым срезом, с двумя закрытыми срезами, вдвое сложенной полоской ткани. |
|  | Выполнить на образце ткани вытачной шов с полоской ткани и отелочной строчкой, рельефный шов. | Тема 5.7 Отделочные швы | 12 |
|  | Выполнить на образце ткани вытачной рельефный без шнура, рельефный шов со шнуром и подложенной полоской ткани |
|  |  | Заправка трех- и четырехниточного оборудования. Освоение навыков работы на спецоборудовании. | Тема 5.8 Заправка спецмашин. Освоение навыков работы на спецмашинах. | 12 |
|  |  | . Заправка трех- и четырехниточного оборудования. Освоение навыков работы на спецоборудовании. |
|  |  | Выполнение машинных швов согласно карточкам-заданиям. | ***Проверочные работы. Выполнение машинных швов*** | 6 |
| Влажно-тепловая обработка | **18** | Изучение техники безопасности при выполнении ВТО. Организация рабочего места. Упражнения в выполнении ВТО. | Тема 6.1 Техника безопасности при выполнении ВТО. | 6 |
|  | Выполнение операций: проутюживание швов, заутюживание, разутюживание, сутюживание и др. | Тема 6.2 Операции влажно-тепловой обработки. | 6 |
|  |  | Дублирование деталей различными клеевыми материалами. Особенности их обработки. | Тема 6.3 Клеевые методы обработки деталей одежды | 6 |
| Обработка отдельных деталей и узлов | **204** | Повторение техники безопасности при выполнении ручных и машинных работ. Выполнение петель из вытачного шнура | Тема 7.1 Организация рабочего места. Обработка петель из вытачного шнура | 6 |
|  | Выполнение обработки обтачных петель | Тема 7.2 Обработка обтачных петель | 6 |
|  | Обработка цельнокроеного и обтачного пояса и хлястика с прокладочным материалом. Обработка обтачного клапана с бейкой или тесьмой. Обработка погон. | Тема 7.3 Обработка мелких деталей: пояса, хлястика, клапана , погон | 6 |
|  | Выполнить обработку кокеток накладным и настрочным способом | Тема 7.4 Обработка накладных, настрочных кокеток | 6 |
|  | Выполнить обработку прямых, овальных, фигурных кокеток притачным или накладным способами соединения с основной деталью | Тема 7.5 Обработка различных кокеток сложной конфигурации | 6 |
|  | Выполнить обработку одинарного воротника с окантовкой | Тема 7.6 Обработка воротников | 24 |
|  | Выполнить обработку двойного воротника с кружевом, с кантом |
|  | Выполнить обработку двойного воротника с отделочной строчкой |
|  | Выполнить обработку воротника - стойки |
|  | Выполнить обработку плечевых, талиевых, нагрудных вытачек. | Тема 7.7 Обработка вытачек, складок, подрезов | 12 |
|  | Выполнить обработку складок-вытачек, подрезов в платье, юбках. Заутюживание вытачек. |
|  | Выполнить обработку рюшей | Тема 7.8 Обработка рюшей, воланов, оборок | 12 |
|  | Выполнить обработку воланов, оборок. |
|  | Выполнить обработку накладного кармана с цельнокроеной обтачкой | Тема 7.9 Обработка накладных карманов | 18 |
|  | Выполнить обработку накладного кармана с клапаном |
|  | Выполнить обработку накладного кармана с кантом, кружевом, рюшем |
|  | Выполнить обработку кармана в боковом шве | Тема 7.10 Обработка кармана в боковом шве | 6 |
|  | Выполнить обработку прорезного кармана с листочкой | Тема 7.11 Обработка прорезных карманов | 18 |
|  | Выполнить обработку прорезного кармана в рамку |  |
|  | Выполнить обработку прорезного кармана в рамку |
|  | Выполнить обработку односторонних, встречных, бантовых и веерных складок | Тема 7.12 Обработка складок | 6 |
|  | Выполнить обработку бортовой застежки на глухую до верху. | Тема 7.13 Обработка застежки | 6 |
|  | Выполнить обработку втачного одношовного рукава | Тема 7.14 Обработка рукавов | 18 |
|  | Выполнить обработку втачного двухшовного рукава |
|  | Выполнить обработку цельнокроеного рукава, рукава релан. |
|  | Выполнить обработку низа рукава цельнокроеной манжетой | Тема 7.15 Обработка низа рукава цельнокроеной манжетой | 6 |
|  | Выполнить обработку манжеты, низа рукава притачной замкнутой манжетой | Тема 7.16 Обработка низа рукава притачной замкнутой манжетой | 6 |
|  | Выполнить обработку манжеты, низа рукава притачной незамкнутой манжетой | Тема 7.17 Обработка низа рукава притачной незамкнутой манжетой | 6 |
|  | Выполнить обработку манжеты, низа рукава отложной манжетой | Тема 7.18 Обработка низа рукава отложной манжетой | 6 |
|  | Выполнить обработку низа рукава швом вподгибку с открытым и закрытым срезом | Тема 7.19 Обработка низа рукава краевыми швами | 6 |
|  | Выполнение обработки выреза горловины подкройной обтачкой, косой бейкой | Тема 7.20 Обработка выреза горловины обтачкой, бейкой, воротником | 12 |
|  | Выполнение обработки выреза горловины воротником |
|  | Выполнение обработки борта подбортом | Тема 7.21 Обработка борта | 6 |
|  | Выполнить обработку низа изделия потайными ручными стежками, клеевым способом, швом в подгибку с закрытым и открытым срезом. | Тема 7.22 Обработка низа изделия | 6 |
|  | Обработка отдельных узлов и деталей согласно полученной карточке-заданию. | ***Проверочная работа. Обработка отдельных узлов и деталей.*** | 6 |
| Изготовление швейных изделий | **372** | Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места при выполнении ручных и машинных работ. | Тема 8.1 Техника безопасности. Организация рабочего места. | 6 |
|  |  | Выбор модели прихватки. Рациональный раскрой. Обработка швов и декоративных элементов. ВТО. | Тема 8.2 Изготовление прихватки. | 12 |
|  |  | Раскрой прихватки-варежки. Обработка деталей и швов. ВТО. |
|  |  | Обработка накладных карманов. Настрачивание карманов на полочку | Тема 8.3 Изготовление детского платья из х/б ткани с рукавом | 30 |
|  |  | Обработка среднего среза спинки , обработка плечевых и боковых срезов. |
|  |  | Обработка воротника и втачивание его в горловину |
|  |  | Обработка втачных рукавов и втачивание их в пройму |
|  |  | Обработка нижнего среза платья. Окончательная ВТО изделия. |
|  |  | Раскрой наволочки с учетом припусков на швы. Обработка швов. ВТО наволочки. | Тема 8.4 Изготовление постельного белья. | 18 |
|  |  | Раскрой простыни с учетом ширины ткани : целькроеная, со швом. Обработка швов. ВТО. |
|  |  | Виды пододеяльников. Рациональный раскрой. Обработка швов. ВТО. |
|  |  | Обработка вытачек на спинке и полочках, карманов, среднего шва спинки. ВТО. | Тема 8.5 Изготовление женского халата из х/б ткани | 30 |
|  |  | Обработка плечевых и боковых срезов, обработка бортов. ВТО |
|  |  | Обработка воротника, втачивание его в горловину. Обработка подбортов. |
|  |  | Обработка низа рукавов манжетой, вметывание рукавов в пройму изделия. |
|  |  | Втачивание рукавов в пройму. Обработка низа изделия. Окончательная ВТО изделия. Контроль качества изделия. |
|  |  | Выбор модели. Рациональная раскладка раскрой изделия в зависимости от вида ткани. Обработка заднего среза юбки тесьмой - молнией. ВТО. | Тема 8.6 Изготовление юбки солнце | 12 |
|  |  | Обработка пояса, нижнего среза юбки. ВТО изделия. Контроль качества изделия. |
|  |  | Обработка вытачек, складок, карманов. ВТО задних половинок брюк | Тема 8.7 Изготовление брюк без подкладки | 30 |
|  |  | Обработка боковых и шаговых срезов. Обработка застежки в брюках на тесьму- молнию. |
|  |  | Обработка верхнего среза брюк. Обработка шлевок, пояса. |
|  |  | Обработка нижних срезов брюк. |
|  |  | Окончательная ВТО и отделка изделия. Контроль качества изделия. |
|  |  | Выбор модели фартука. Рациональный раскрой. Сметывание швов. | Тема 8.8 Изготовление производственной одежды. Фартук. | 12 |
|  |  | Стачивание швов. Декорирование и отделка готового изделия. ВТО. |
|  |  | Раскладка лекал и рациональный раскрой верхонок. Сметывание деталей. Стачивание. ВТО. | Тема 8.9 Изготовление верхонок. | 12 |
|  |  | Раскладка лекал и рациональный раскрой верхонок. Сметывание деталей. Стачивание. ВТО. |
|  |  | Обработка накладных и боковых карманов, обработка клапанов. настрачивание карманов и клапанов на полочку. | Тема 8. 10 Изготовление производственной одежды. Куртка рабочая. | 36 |
|  |  | Обработка спинки куртки, обработка кокетки , настрачивание отделочной строчки. |
|  |  | Обработка рукавов, плечевых срезов, втачивание рукавов в открытую пройму. |
|  |  | Обработка боковых срезов. ВТО. |
|  |  | Обработка капюшона, горловины. |
|  |  | Обработка нижнего среза куртки, нижних срезов рукавов ВТО изделия. |
|  |  | Выбор модели. Рациональный раскрой с учетом особенностей такни и выбранной модели. Сметывание швов. | Тема 8.11 Изготовление детской юбки. | 12 |
|  |  | Стачивание швов. Обработка верхнего среза согласно выбранной модели. ВТО. |
|  |  | Выбор модели. Раскладка и раскрой согласно выбранной модели и ткани. Сметание основных швов. Первая примерка. | Тема 8.12 Изготовление прямой женской юбки. | 36 |
|  |  | Внесение изменений после первой примерки. Обработка среднего шва задней половинки юбки, обработка шлицы. |
|  |  | Обработка карманов на передней половинке юбки. |
|  |  | Обработка боковых срезов юбки, пояса. |
|  |  | Обработка нижнего среза юбки. ВТО изделия. |
|  |  | Окончательная обработка и декорирование юбки согласно выбранной модели. Окончательное ВТО, контроль качества. |
|  |  | Выбор модели. Раскладка и рациональный раскрой с учетом припусков на швы. Сметывание основных швов. | Тема 8.13 Изготовление детского платья без рукавов | 30 |
|  |  | Обработка карманов, рюш, кокетки |
|  |  | Обработка плечевых и боковых срезов |
|  |  | Обработка проймы и горловины изделия подкройными обтачками |
|  |  | Обработка низа платья и окончательная ВТО и отделка изделия |
|  |  | Выбор модели с учетом особенностей фигуры. Рациональный раскрой согласно выбранной ткани. Перенос конструктивных линий. | Тема 8.14 Изготовление женского платья без рукавов. | 30 |
|  |  | Сметывание основных швов. Первая примерка. |
|  |  | Внесение изменений конструктивных линий после примерки. Вторая примерка. Стачивание основных швов. ВТО. |
|  |  | Обработка горловины и проймы в зависимости от выбранной модели. ВТО. |
|  |  | Окончательная обработка платья. ВТО изделия. |
|  |  | Рациональный раскрой. Перенос конструктивных линий. Сметывание основных швов. | ТЕМА 8.15 Изготовление детской пижамы | 30 |
|  |  | Обработка карманов, рукавов |
|  |  | Обработка плечевых и боковых швов, обработка застежки, горловины и низа . |
|  |  | Обработка шорт |
|  |  | Окончательная отделка и ВТО изделия. Контроль качества изделия. |
|  |  | Обработка швейного изделия по карточкам - заданиям | ***Проверочная работа. Проверочные работы. Изготовление швейного изделия детского ассортимента.*** | *1*8 |
| Изготовление швейных изделий | **600** | Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места при выполнении ручных и машинных работ. | Тема 8.16 Техника безопасности. Организация рабочего места. | 6 |
|  |  | Рациональный раскрой с учетом припусков на швы. Обработка швов. ВТО. | Тема 8.17 Изготовление постельного белья. | 36 |
|  |  | Рациональный раскрой с учетом припусков на швы. Обработка швов. ВТО. |
|  |  | Рациональный раскрой с учетом припусков на швы. Обработка швов. ВТО. |
|  |  | Рациональный раскрой с учетом припусков на швы. Обработка швов. ВТО. |
|  |  | Рациональный раскрой с учетом припусков на швы. Обработка швов. ВТО. |
|  |  | Рациональный раскрой с учетом припусков на швы. Обработка швов. ВТО. |
|  |  | Раскладка лекал и рациональный раскрой верхонок. Сметывание деталей. Стачивание. ВТО. | Тема 8.18 Изготовление спец. одежды. Верхонки | 18 |
|  |  | Раскладка лекал и рациональный раскрой верхонок. Сметывание деталей. Стачивание. ВТО. |
|  |  | Раскладка лекал и рациональный раскрой верхонок. Сметывание деталей. Стачивание. ВТО. |
|  |  | Обработка накладных и боковых карманов, обработка клапанов. настрачивание карманов и клапанов на полочку. | Тема 8.19 Изготовление производственной одежды. Куртка рабочая. | 36 |
|  |  | Обработка спинки куртки, обработка кокетки , настрачивание отделочной строчки. |
|  |  | Обработка рукавов, плечевых срезов, втачивание рукавов в открытую пройму. |
|  |  | Обработка боковых срезов. ВТО. |
|  |  | Обработка капюшона, горловины. |
|  |  | Обработка нижнего среза куртки, нижних срезов рукавов ВТО изделия. |
|  |  | Обработка вытачек, складок, карманов. ВТО задних половинок брюк | Тема 8.20 Изготовление производственной одежды. Брюки рабочие без подкладки. | 30 |
|  |  | Обработка боковых и шаговых срезов. Обработка застежки в брюках на тесьму- молнию. |
|  |  | Обработка верхнего среза брюк. Обработка шлевок, пояса. |
|  |  | Обработка нижних срезов брюк. |
|  |  | Окончательная ВТО и отделка изделия. Контроль качества изделия. |
|  |  | Выбор модели фартука. Рациональный раскрой. Сметывание швов. | Тема 8.21 Изготовление производственной одежды. Фартук | 12 |
|  |  | Стачивание швов. Декорирование и отделка готового изделия. ВТО. |
|  |  | Обработка вытачек на спинке и полочках, карманов, среднего шва спинки. ВТО. | Тема 8.22 Изготовление производственной одежды. Халат. | 30 |
|  |  | Обработка плечевых и боковых срезов, обработка бортов. ВТО |
|  |  | Обработка воротника, втачивание его в горловину. Обработка подбортов. |
|  |  | Обработка низа рукавов манжетой, вметывание рукавов в пройму изделия. |
|  |  | Втачивание рукавов в пройму. Обработка низа изделия. Окончательная ВТО изделия. Контроль качества изделия. |
|  |  | Рациональный раскрой деталей колпака, сметывание деталей. | Тема 8.23 Изготовление производственной одежды. Колпак поварской. | 12 |
|  |  | Обработка колпака, ВТО, контроль качества изделия. |
|  |  | Выбор модели с учетом особенностей фигуры. Рациональный раскрой согласно выбранной ткани. Перенос конструктивных линий. | Тема 8.24 Изготовление женского платья с рукавами. | 36 |
|  |  | Сметывание основных швов. Первая примерка. |
|  |  | Внесение изменений конструктивных линий после примерки. Вторая примерка. Стачивание основных швов. ВТО. |
|  |  | Обработка рукавов. Вметывание рукавов. Третья примерка. Внесение изменений. ВТО. |  |
|  |  | Втачивание рукавов. Обработка горловины. ВТО. |
|  |  | Окончательная обработка изделия. Окончательная ВТО изделия. |
|  |  | Рациональный раскрой. Перенос конструктивных линий. Сметывание основных швов. | Тема 8.25 Изготовление детской пижамы. Куртка с цельнокроеным рукавом. | 18 |
|  |  | Стачивание швов. Обработка горловины косой бейкой. ВТО. |
|  |  | Обработка низа рукавов. Обработка низа изделия. ВТО. |
|  |  | Рациональный раскрой. Перенос конструктивных линий. Сметывание основных швов. | Тема 8.26 Изготовление детской пижамы. Бермуды. | 18 |
|  |  | Стачивание основных швов обработка верхнего края под резинку. ВТО. |
|  |  | Обработка низа изделия. Общие декорирование изделия (куртка и бермуды). Окончательное ВТО. |
|  |  | Рациональный раскрой с учетом припусков на швы. Обработка швов. ВТО. | Тема 8.27 Изготовление постельного белья. | 36 |
|  |  | Рациональный раскрой с учетом припусков на швы. Обработка швов. ВТО. |
|  |  | Рациональный раскрой с учетом припусков на швы. Обработка швов. ВТО. |
|  |  | Рациональный раскрой с учетом припусков на швы. Обработка швов. ВТО. |
|  |  | Рациональный раскрой с учетом припусков на швы. Обработка швов. ВТО. |  |  |
|  |  | Рациональный раскрой с учетом припусков на швы. Обработка швов. ВТО. |
|  |  | Рациональный раскрой с учетом припусков на швы. Сметывание деталей | Тема 8.28 Изготовление мужских трусов | 12 |
|  |  | Обработка срезов запошивочным швом. |
|  |  | ВТО. Окончательная отделка. |
|  |  | Рациональный раскрой с учетом припусков на швы. Сметывание деталей | Тема 8.29 Изготовление летней панамы | 18 |
|  |  | Обработка панамы, настрачивание отделочной строчки. |
|  |  | ВТО, окончательная отделка, декорирование панамы. |
|  |  | Рациональный раскрой с учетом припусков на швы. Сметывание деталей | Тема 8.30 Изготовление домашних текстильных тапочек | 18 |
|  |  | Обработка косой бейки, простёгивание деталей. |
|  |  | Окончательная отделка. ВТО. |
|  |  | Рациональный раскрой с учетом припусков на швы. | Тема 8.31 Изготовление штор | 36 |
|  |  | Обработка верхнего среза шторной тесьмой, обработка боковых срезов швом вподгибку с закрытым срезом, обработка нижнего среза. |
|  |  | ВТО. Окончательная отделка. |
|  |  | Рациональный раскрой с учетом припусков на швы. |
|  |  | Обработка верхнего среза шторной тесьмой, обработка боковых срезов швом вподгибку с закрытым срезом, обработка нижнего среза. |  |  |
|  |  | ВТО. Окончательная отделка. |
|  |  | Выбор модели. Рациональный раскрой в зависимости от вида ткани и выбранной модели. Перенос конструктивных линий. Сметывание. | Тема 8.32 Изготовление брюк женских. | 30 |
|  |  | Первая примерка. Внесение изменений после примерки. Стачивание швов. |
|  |  | Обработка верхнего среза изделия в зависимости от выбранной модели. ВТО. |
|  |  | Обработка нижнего среза изделия в зависимости о выбранной модели. |
|  |  | ВТО. Окончательная отделка. |
|  |  | Выбор модели. Раскладка и раскрой согласно выбранной модели и ткани. Сметание основных швов. Первая примерка. | Тема 8.33 Изготовление прямой женской юбки со шлицей. | 36 |
|  |  | Внесение изменений после первой примерки. Обработка среднего шва задней половинки юбки, обработка шлицы. |
|  |  | Обработка карманов на передней половинке юбки. |
|  |  | Обработка боковых срезов юбки, пояса. |
|  |  | Обработка нижнего среза юбки. ВТО изделия. |
|  |  | Окончательная обработка и декорирование юбки согласно выбранной модели. Окончательное ВТО, контроль качества. |
|  |  | Рациональный раскрой с учетом припусков на швы. Обработка швов. ВТО. | Тема 8.34 Изготовление постельного белья. | 36 |
|  |  | Рациональный раскрой с учетом припусков на швы. Обработка швов. ВТО. |
|  |  | Рациональный раскрой с учетом припусков на швы. Обработка швов. ВТО. |
|  |  | Рациональный раскрой с учетом припусков на швы. Обработка швов. ВТО. |
|  |  | Рациональный раскрой с учетом припусков на швы. Обработка швов. ВТО. |
|  |  | Рациональный раскрой с учетом припусков на швы. Обработка швов. ВТО. |
|  |  | Рациональный раскрой с учетом припусков на швы. Обработка швов. ВТО. | Тема 8.35 Изготовление кухонных полотенец | 24 |
|  |  | Рациональный раскрой с учетом припусков на швы. Обработка швов. ВТО. |
|  |  | Рациональный раскрой с учетом припусков на швы. Обработка швов. ВТО. |
|  |  | Рациональный раскрой с учетом припусков на швы. Обработка швов.  ВТО. |
|  |  | Выбор модели прихватки. Рациональный раскрой. Обработка швов и декоративных элементов. ВТО. | Тема 8.36 Изготовление прихваток | 30 |
|  |  | Выбор модели прихватки. Рациональный раскрой. Обработка швов и декоративных элементов. ВТО. |
|  |  | Выбор модели прихватки. Рациональный раскрой. Обработка швов и декоративных элементов. ВТО. |
|  |  | Выбор модели прихватки. Рациональный раскрой. Обработка швов и декоративных элементов. ВТО. |
|  |  | Выбор модели прихватки. Рациональный раскрой. Обработка швов и декоративных элементов. ВТО. |
|  |  | Исправление дефектов в швейных изделиях | Тема 8.36 Ремонт швейных изделий | 30 |
|  |  | Замена застежек, замков молний |
|  |  | Изменение длины изделия |
|  |  | Исправление дефектов в швейных изделиях |
|  |  | Замена застежек, замков молний |
|  |  | Построение лекал, рациональный раскрой. Обработка изделия | Тема 8.37 Подготовка практических экзаменационных работ | 30 |
|  |  | Построение лекал, рациональный раскрой. Обработка изделия |  |  |
|  |  | Построение лекал, рациональный раскрой. Обработка изделия |
|  |  | Построение лекал, рациональный раскрой. Обработка изделия |
|  |  | Построение лекал, рациональный раскрой. Обработка изделия |
|  |  | Рациональный раскрой с учетом припусков на швы. Обработка швейного изделия . | ***Проверочная работа. Изготовление шве***й***ного изделия.***  ***Защита практической работы.*** | 12 |
|  |  | Рациональный раскрой с учетом припусков на швы. Обработка швейного изделия . |
| **Итого:** |  |  |  | 1380 |

1. **УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ**
   1. **Требования к минимальному материально-техническому обеспечению**

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие учебного кабинета швейного оборудования, лаборатории швейного производства.

**Оснащение:**

Лаборатория швейного производства:

1. Оборудование

- рабочее место мастера;

- рабочие места по количеству обучающихся;

- швейное оборудование (швейные машины);

- специальное оборудование (оверлок);

- оборудование для ВТО (утюг, утюжильный стол);

- инструменты, приспособления, инвентарь в достаточном количестве.

1. Инструменты и приспособления:

- ножницы;

- иглы для ручных работ;

- сантиметровые ленты;

- швейные булавки;

- портновский мел;

- лекала;

- распарыватели;

- наперстки;

- проутюжельники;

- пульверизаторы;

- нитки;

- манекен.

1. Средства обучения:

- швейное оборудование (швейные машины);

- специальное оборудование (оверлок);

- оборудование для ВТО (утюг, утюжильный стол);

- инструменты и приспособления для изготовления швейного изделия;

- методическое обеспечение.

* 1. **Информационное обеспечение обучения**

**Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы**

Основные источники:

* 1. Н.А. Савостицкий , Э.К. Амирова «Материаловедение швейного производства» - М. «Академия», 2012
  2. Л.Л. Удальцова «Портной» - М. «Академия», 2011
  3. И.Б. Косинец «Дефекты швейных изделий»- М. «Академия», 2012
  4. В.Е. Кузьмичев, Н.Г. Папина «Оборудование для влажно-тепловой обработки одежды» - М. «Академия», 2011
  5. Э.К. Амирова, О.В. Сакулина «Конструирование одежды» - М. «Академия», 2012
  6. И.А. Радченко «Основы конструирования и моделирования одежды» - М. «Академия», 2012
  7. В.Е. Ермилова, Д.Ю. Ермилова «Моделирование и художественное оформление одежды» - М. «Академия», 2010
  8. Л.В. Кочесова «Конструирование женской одежды» - М. «Академия», 2013
  9. Э.К. Амирова «Технология швейных изделий»- М. «Академия», 2012
  10. Т.В. Мозгунова Н.Н. Байкова «Практикум по производственному обучению профессии «Портной» - М. «Академия», 2003

Нормативные документы:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Обобразовании в Российской Федерации"
2. Положение об обучающихся с ОВЗ ГАПОУ ИО «ЗАПТ»
3. ГОСТ 12807 88. Изделия швейные. Классификация стежков, строчек, швов.
4. Инструкция. Технические требования к соединениям деталей швейных изделий. – М.: ЦНИИ и ТЭИ легкой промышленности, 1991.
5. ТУ 201 РФ 4208-7-92. Одежда верхняя мужская, женская и детская пальтово-костюмного ассортимента. Изготовление по индивидуальным заказам.
6. ТУ 201 РФ 4208-6-92. Одежда верхняя женская и для девочек платьево-блузочного ассортимента. Изготовление по индивидуальным заказам.

Дополнительные источники

1. Ермакова И.А., Королева Л.А., Н.А. Коновалова Методы качественного соединения деталей одежды. Лабораторный практикум. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2002. – 115 с
2. Кокеткин П.П. Одежда: технология – техника, процессы – качество. – М.: Изд-во МГУДТ, 2001. – 560 с.
3. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам. – М.: Академия, 2003–2004. – 528 с.
4. Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды. – М.: Высшая школа. Издательский центр «Академия», 2000–2001. – 416 с.: ил.
5. Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства. – М.: Академия, 2003–2004. – 384 с.
6. Бердник Т.О. Моделирование и художественное оформление одежды.- Ростов-на-Дону, «Феникс», 2001. – 352 с.:ил.
7. Франц В.Я. Оборудование швейного производства.- М., «Академия», 2010. – 448 с.:ил.
8. Бузов Б.А., Смирнова В.А. Швейные нитки и клеевые материалы для одежды. – М., ИД «Форум», 2013. – 192 с.:таб.

Периодические издания

1. Журнал «BURDA»
2. Журнал «DIANAMODEN »
3. Журнал «Шитье и крой»
4. Журнал «SUSANNAMODEN»
5. Журнал «LADY BOUTIQUE»
6. Журнал «LEICHT & SCHNELL»

Интернет-ресурсы:

1. Электронный журнал «Осинка. Шитье, мода, выкройки и рукоделие»[Электронный ресурс] Режим доступа - <http://www.osinka.ru>.
2. Материалы по шитью, выкройки «Шей сама» [Электронный ресурс] Режим доступа - <http://shei-sama.ru>
3. Клуб любителей шитья «Сезон» [Электронный ресурс] Режим доступа - <http://www.season.ru>
4. «Кройка и шитье для начинающих портных» [Электронный ресурс] Режим доступа - <http://kroikashitie.ru>
   1. **Общие требования к организации образовательного процесса**

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или преподавателями профессионального цикла.

Занятия проводятся в лаборатории швейного производства, где особое внимание уделяется организации самостоятельной работы обучающихся.

Теоретические занятия носят практико - ориентированный характер. Учебную практику рекомендуется проводить по завершению изучения теоретической части материала.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным учреждением.

По итогам учебной практики проводится защита практической работы

Характер проведения учебной практики – концентрированный.

* 1. **Кадровое обеспечение образовательного процесса**

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

**КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ**

**Контроль и оценка** результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ.

|  |  |
| --- | --- |
| **Результаты обучения**  **(освоенные УЗ)** | **Формы и методы контроля и оценки результатов обучения** |
| З1 Знать выполнение технологических операций с соблюдением технологических параметров обработки деталей изделий | Оценка результатов практической работы |
| З2 Знать применение режимов технологической обработки с учетом вида изделия и материала | Оценка результатов практической работы |
| З3 Знать контроль качества обработки деталей и узлов швейных изделий | Оценка результатов практической работы |
| З4 Знать рациональную организацию рабочего места | Оценка результатов практической работы |
| З5 Знать соблюдение правил безопасности эксплуатации швейного оборудования | Оценка результатов практической работы |
| З6 Знать соблюдение требований безопасности труда | Оценка результатов практической работы |
| З7 Знать технологический процесс изготовления швейных изделий ассортиментных групп | Оценка результатов практической работы |
| У1 Уметь применять экономически обоснованные приёмы технологии и организации труда на предприятиях легкой промышленности | Оценка результатов практической работы |
| У2 Уметь определять виды, свойства и качества материалов для швейных изделий | Оценка результатов практической работы |
| У3 Уметь определять детали кроя изделия | Оценка результатов практической работы |
| У4 Уметь определять качество кроя | Оценка результатов практической работы |
| У5 Уметь выполнять операции по обработке деталей и узлов швейных изделий на технологическом оборудовании швейного участка | Оценка результатов практической работы |
| У6 Уметь работать на швейном оборудовании с соблюдением установленных технологических режимов | Оценка результатов практической работы |
| У7 Уметь устранять мелкие неполадки в работе швейного оборудования | Оценка результатов практической работы |
| У8 Уметь применять по назначению специальные устройства, средства малой механизации при выполнении технологических операций | Оценка результатов практической работы |
| У9 Уметь обрабатывать отдельные детали и узлы изделий на швейном оборудовании с применением современных методов и рациональных приёмов | Оценка результатов практической работы |
| У10 Уметь выполнять технологические операции пошива на специальных машинах, автоматах и полуавтоматах швейного участка с применением рациональных способов и приемов обработки швейных изделий | Оценка результатов практической работы |